**Rekonstrukce terasy**

1/ problémy

- dlaždice se bortí, odlupují, vzdouvají, rozrušuje se spárování

- plechové okapničky podél terasy jsou zpuchřelé – plech je titano-zinkový, reaguje s tekutou lepenkou a rozpadá se

- okapničky jsou položeny na betonu, tzn. že voda vniká pod ně a místo do okapu stéká po omítce

2/ co třeba udělat

- sundat vrstvy až po betonovou mazaninu, tj. dlažbu, lepidlo a tekutou lepenku

- opravit betonovou mazaninu

- nainstalovat nové okapničky

- správný typ okapniček, aby nedošlo opět k jejich reakci a zpuchření

- uložit je do betonu nebo pod beton

- položit novou dlažbu vč. přísl. podkladu

3/ poznámky

- plocha terasy je cca 20 m2

- délka okapniček cca 700 cm

- terasa není krytá, je situovaná na jih

- terasa není každodenně používaná

- alternativně nabídněte

a/ pouze práci

b/ středně kvalitní venkovní dlažbu

08/07/2016