**Návrh kuchyně (Bezdíčková)**

skříňky: Lamino Egger – Laminovaná dřevotřísková deska

povrch horních skříněk: dřevodekor HACIENDA ČERNÁ (č. H3081)

- (u lednice a potravinové skříně od výšky pracovní desky)


povrch spodních skříněk: dřevodekor HACIENDA BÍLÁ (č. H3078)

pracovní deska: ČERNÁ (č. U999)

nástěnný panel: PLATINOVĚ BÍLÁ (č. W980)

rozměr kuchyňské linky: 3300 x 2400 mm

výška horních skříněk: 1000 mm



**rozmístění jednotlivých skříněk:**

1. skříňka se dvěma šuplíky (600 mm)
2. skříňka se dvěma šuplíky (600 mm)
3. rohová skříňka s ledvinkovým výsuvem (1000 x 600 mm)
4. skříňka s policí (150 mm)
5. skříňka na vestavnou troubu (600 mm)
6. skříňka s policí (150 mm)
7. rohová skříňka na dřez (900 x 900 mm)

- nahoře za dřezem rohový můstek

1. skříňka na plně integrovanou vestavnou myčku (600 mm)
2. skříňka se čtyřmi šuplíky (600 mm)
3. skříň na vestavnou kombinovanou lednici s mrazákem (600 mm)

- mrazák dole, do výšky pracovní desky, bílý dekor dvířek mrazáku

- černý dekor dvířek lednice

1. potravinová skříň s policemi (600 mm)

- výška asi 2300 mm (aby byla v jedné rovině s ostatními horními skříňkami)

- opět bílý dekor pouze do výšky pracovní desky, nad tím samostatná další dvířka v černém dekoru

1. horní ukončovací skříňka s otevřenými policemi (300 mm)

- dvě police

1. horní skříňka (450 mm)

- jedno dvířko, dvě police

1. horní skříňka na vestavnou digestoř (600 mm)

- dvoje dvířka, nahoře dvě úzké poličky

1. horní skříňka (450 mm)

- jedno dvířko, dvě police

1. rohová horní skříňka (600 x 600 mm)

- jedno dvířko, dvě police

1. horní skříňka (900 mm)

- dvoje dvířka, dvě police

1. horní skříňka (600 mm)

- dvoje dvířka, dvě police

1. horní skříňka (600 mm)

- jedno vyklápěcí dvířko, jedna police, hloubka stejná jako u lednice

- výška asi 300 mm (aby byla v jedné rovině s ostatními horními skříňkami)